**6英寸灯具温升测试桶**

**产品概述：**

温升测试箱按照UL1993标准9.5节要求制做，试验时将适配的灯头固定于木箱内，安装好测试灯泡即可进行正常温升和非正常温升测试。

二、**6英寸温升桶 灯具温升测试箱 灯具做温升测试桶 UL1993温升测试桶** 规格：

**木箱尺寸：**
6英寸：长269 x 宽206 x 高243mm

**钢容器尺寸：**
6英寸：6英寸：直径Ø152 x 深216mm

**测试木箱材质：**

C/D 以上等级夹板

**底部玻璃：**

2.5mm 厚透明玻璃

6英寸：50W以下

