美国ARO英格索兰气动隔膜泵，目前绝大部分在售的泵是在英格索兰桂林独资工厂生产，桂林工厂的供货范围为亚太地区。

ARO英格索兰气动隔膜泵主要分2个大系列，PRO系列和EXP系列，2者主要区别如下

1. PRO系列中心体材质为铝合金或者铸铁， EXP系列可以选择铝合金、不锈钢或者聚丙烯（导电），某些特别的工况空气中有酸雾的情况下，聚丙烯的中心体是最佳的选择。
2. EXP系列比PRO系列的泵，流量平均增加了10%左右，而空气消耗量降低了15%左右，EXP系列更加节能环保。
3. EXP系列增加了3寸的非金属泵，解决了PRO系列非金属流量较小的问题。
4. EXP系列可以选择电子接口泵，可以远程控制泵的启停，常用于各类溶液、燃料及其他易燃易爆的高危物料，包括化学品流程输送、能源原料及废料的输送应用。
5. EXP系列具有快排阀设计可以将湿冷的废气快速排出泵体，有效减少结冰。
6. EXP采用陶瓷气阀，气阀更灵敏，效率相比PRO更高。
7. EXP采用叠层结构的隔膜，是传统隔膜的寿命的四倍以上。

 ARO还有粉末输送泵、FDA卫生级输送泵、2:1和3:1高压泵、自动排水系统、插桶泵等等。