**湿法除尘除气的板框压滤机使用过程中应该注意哪些问题？**

1. 压紧滤板前，务必将滤板和滤框整齐排列，且靠近止推板端，平行于止推板放置，避免因滤板和滤框放置不正而引起主梁弯曲变形。
2. 过滤时，进料阀应缓慢开启，进料压力必须控制在出厂标牌上标定的压力以下。
3. 过滤时不可擅自拿下滤板和滤框，以免油缸行程不够而发生意外：滤板和滤框破裂后，应及时更换，不可继续使用，否则会引起其他滤板和滤框的破裂。
4. 冲洗滤布和滤板时，注意不要让水溅到油箱的电源上。
5. 液压油（20#-30#机械油，合成锭子油）应通过空气滤清器充入油箱，必须达到规定油面。并要防止污水及杂物进入油箱，造成液压元件生锈、堵塞。
6. 电器箱要保持干燥，各压力表，电磁阀线圈以及各个电器元件要定期检查，确保机器正常工作。停机后需关闭空气开关，切断电源。
7. 油箱、油缸、油泵、电磁阀和溢流阀等液压元件，需定期进行空载运行循环法清洗。在一般工作环境下使用的压滤机六个月清洗一次。工作油的过滤精度为20。新机在使用1-2周时，需更换液压油，换油时将脏物放净，并将油箱擦洗干净，第二次换油周期为一个月，以后三个月左右换油一次（根据环境情况而定）。