生化仪纯水机和生化仪怎么配套安装

生化仪纯水机安装很简单，首先要把生化仪纯水机的位置放在生化仪设备的附近，再进行安装生化仪纯水机，安装生化仪纯水机首先要具备进水水源，配备220V的电源插座，还要设置下水道，具备这些条件后，再来进行安装，将进口水源接直接接到生化仪纯水机的进口，将生化仪纯水机的超纯水出口接到生化仪机器的进水口，然后将生化仪纯水机的废水排水管接到下水道，生化仪纯水机就安装完成了。安装生化仪纯水机的所有配件都随同设备一并配齐的，不需要另行购买，安装完成后就可以开机运行，生化仪在用水时，生化仪纯水机可以在线显示超纯水的电导率，水质符合《中国药典2020版纯化水规范》。