**气压罐气囊破了咋办？**

**如果发现气压罐气囊有漏水或者漏气现象后如何处理？**

首先停机断电水泵机组，检查压力表是否正常，如果有经验的老师傅拍打罐体，听听声音基本可以判断是什么地方破损，空洞有多大，可以致电姑苏区百汇机电师傅，他会免费教会你如何自己检测检查。

其次检查罐体外部的焊缝和压力表接管，加膜口的法兰边是不是有漏气现象，也可以用泡沫法一点一点地检查。

再者，可以请姑苏百汇机电师傅开罐测囊，囊如果是断开齐口或者是中间大肚处开口，一般是缺气，泄压，漏气等原因引起的，密封圈年久老化，有的是压力表失压。有的漏气原因还是小的罐生产企业为了节省成本，没有安装网板，导致囊口径处爆裂出圆口，一般没有制罐经验的师傅对此不懂的。

最后是更换新的囊，请专业的姑苏区百汇机电公司师傅上门更换，打压，检测一条龙服务，确保产品稳定持续的运行，再不会产生不必要的麻烦。