Multi 9630实验室pH/ORP/电导率/溶解氧/浊度/ISE离子浓度多参数分析仪 德国WTW

一、产品简介

数字式高性能多参数实验室分析仪，可任意组合不同类型的探头，用于测试pH/ORP、溶解氧、电导率、浊度、离子浓度等多种参数。

1. 可无线连接探头，无需电缆
2. 自动识别数字探头，探头内部可自动存贮校正数据和探头设置值
3. 带背光的大尺寸图表显示屏
4. 带抗菌功能的按键
5. 智能探头评估QSC功能可实时给出探头的当前状态，提高测试可靠性
6. CMC连续测试监测功能可保证准确的测试结果
7. 可存贮1万组数据
8. 选配专用适配器可使用普通pH/ORP/ISE电极
9. 提供Excel格式的数据输出

二、技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | inoLab Multi 9310 IDS | inoLab Multi 9620 IDS | inoLab Multi 9630 IDS |
| 显示器 | LCD图表显示屏 |
| 参数 | pH/ORP，溶解氧，饱和度，氧分压，电导率，电阻率，盐度，TDS，浊度 | pH/ORP，溶解氧，饱和度，氧分压，电导率，电阻率，盐度，TDS，浊度，离子浓度（加适配器） |
| 量程 | 取决于IDS电极 |
| 储存 | 手动500/自动4500 | 手动500/自动10000 |
| 测量通道 | 1 | 2 | 3 |
| 数据记录器 | 手动/时间控制 |
| 接口 | 微型USB-B | 微型USB-B、USB-A（用于连接储存卡和打印机） |
| 模拟pH/ORP/ISE探头 | 选配ADA 94 pH/IDS DIN或pH/IDS BNC适配器 |
| CMC/QSC功能 | 有 |
| 打印机（可选） | 热敏打印机（宽58mm） | 三种内置驱动程序 |
| 防护等级 | IP 43 |
| 电源 | 电源，4\*1.5V AA电池或USB-B供电 | 电源 |