Pulsarlube ML500型自动注油器安装说明书

在广大顾客朋友们够买注油器之时，让人疑惑的就是如何安装、如何使用自动注油器，下面三和波达公司为您解忧，呈现安装详情。

首先，在安装自动注油器装置前，清洗润滑点周边的污垢，并且确保所使用手动润滑枪清除润滑点的通道干净。移开油脂嘴并且在轴承润滑点处检查硬化的润滑脂。如果油脂出现硬化，在将自动注油器安装在轴承上之前清理润滑点。

然后，通过按住电源按钮2秒钟来打开自动注油器装置。为了确认液晶显示屏是开着的，请确保当电源按钮被按住时红色的液晶显示屏闪烁。

于是，按住试验按钮两秒钟以运行试验循环。装置将开始分配润滑脂并且持续处于净化、试验模式操作中。该程序将会持续大概两分钟以确保润滑器的每个功能都正常运作。

接着，通过按住125/250试验按钮来选择合适的润滑脂袋体积。按住模式按钮来安排调剂周期。每次按住模式按钮，调剂周期按照以下递升序改变：1、2、3、6、12、H（H=半个月）

最后，使用合适的适配器以及配件（根据需要）将自动注油器装置安装在润滑点上，确保拧紧适配器以及配件。应输入安装日期以及指定的润滑周期完成日期以便维护。