# 电动刀闸阀PZ973H

一、[PZ973H-10电动刀闸阀](http://www.hqddfm.net/prodetail-8531958.html)介绍：

电动刀闸阀，配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭，

阀体材质：采用铸钢、不锈钢

通径范围：DN50～DN800

使用温度：≤325℃，

公称压力：1.0～1.6MPa。

应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

二、[PZ973H-10电动刀闸阀](http://www.hqddfm.net/prodetail-8531958.html)产品特点：

l、PZ973H-10电动刀闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50～800mm，明杆DN50～800mm)，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得最佳密封效果。

2、设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。

3、阀体、填料涵均为精密铸造，其中[阀体](http://www.hqddfm.net/prodetail-8531958.html)采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Crl3，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。

4、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。

5、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。

6、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。

联系方式：

上海湖泉阀门有限公司  
联系人：刘海龙

**手机：13916145477  
电话：021-69972656   
传真：021-62677999**

公司地址：上海市嘉定区南翔工业园区昌翔路178号

公司网站：[www.hqfmjt.net](http://www.hqfmjt.net/)

​